# Θέση σε λειτουργία

- Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα τύπου της συσκευής θερμού αέρα.

##

Οι μεταλλικές εξωτερικές επιφάνειες από το εργοστάσιο είναι προστατευμένες από τη διάβρωση με μια επίστρωση. Αυτή η προστατευτική επίστρωση εξατμίζεται κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Στο πιστόλι θερμού αέρα λόγω της διαδικασίας κατασκευής μπορεί να εμφανιστεί αλλαγή του χρώματος στο ακροφύσιο (1). Εδώ δεν πρόκειται για ζημιά, η λειτουργία του πιστολιού θερμού αέρα δεν επηρεάζεται.

##

Σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (4) προς τα πάνω.

Ρύθμιση θερμικής προστασίας: Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (π.χ. λόγω συσσώρευσης αέρα ή πολύ μικρής παροχής αέρα) το πιστόλι θερμού αέρα απενεργοποιεί τη θέρμανση αυτόματα και το σήμα ρύθμισης της θερμικής προστασίας (7)εμφανίζεται στην οθόνη. Όμως ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί. Όταν το πιστόλι θερμού αέρα κρυώσει στη θερμοκρασία λειτουργίας, ενεργοποιείται αυτόματα ξανά η θέρμανση.

##

Σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (4) προς τα κάτω στη θέση 0.

- Μετά από εργασίες μεγάλης διάρκειας με υψηλή θερμοκρασία αφήστε το πιστόλι θερμού αέρα να κρυώσει πριν την απενεργοποίηση. Γι’ αυτό, αφήστε το, να λειτουργήσει για λίγο χρόνο με τη χαμηλότερη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.

##

Με τον διακόπτη On/Off (4) μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του αέρα σε διαφορετικές βαθμίδες:

Βαθμίδα | Θέση του διακόπτη | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Βαθμίδα ψύξης |  | 150 | 50
Βαθμίδα εργασίας 1 |  | 150–300 | 50–630
Βαθμίδα εργασίας 2 |  | 300–500 | 50–630

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Ελαττώστε την ποσότητα του αέρα π.χ. τότε, όταν το περιβάλλον ενός επεξεργαζόμενου κομματιού δεν πρέπει να θερμανθεί υπερβολικά ή όταν ένα ελαφρύ επεξεργαζόμενο κομμάτι θα μπορούσε να μετατοπιστεί από το ρεύμα του αέρα.

##

Στη βαθμίδα ψύξης η θερμοκρασία είναι καθορισμένη στους 50 °C. Στις δύο άλλες βαθμίδες εργασίας η θερμοκρασία είναι ρυθμιζόμενη.

Με την αλλαγή από τη βαθμίδα ψύξης σε μία των βαθμίδων εργασίας επιλέγεται ξανά η τελευταία ρυθμισμένη εκεί θερμοκρασία.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη (13).

Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε στο πλήκτρο (12) το +, για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το –.

Το σύντομο πάτημα του πλήκτρου (12) αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία κατά 10 °C. Το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία συνεχώς κατά 10 °C, ώσπου να αφεθεί το πλήκτρο ελεύθερο ή να επιτευχθεί η μέγιστη ή η ελάχιστη θερμοκρασία.

Η ρυθμισμένη ονομαστική θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα. Μέχρι να επιτευχθεί η ονομαστική θερμοκρασία, εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία στην έξοδο του ακροφυσίου και η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας (6) αναβοσβήνει. Όταν επιτευχθεί η ονομαστική θερμοκρασία, δεν αναβοσβήνει πλέον η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας.

- Όταν μειώσετε τη θερμοκρασία, χρειάζεται λίγος χρόνος, ώσπου να κρυώσει το πιστόλι θερμού αέρα.

Η βαθμίδα ψύξης είναι κατάλληλη για την ψύξη ενός ζεστού επεξεργαζόμενου κομματιού ή για το στέγνωμα μπογιάς. Είναι επίσης κατάλληλη, για την ψύξη του πιστολιού θερμού αέρα πριν την εναπόθεση ή πριν την αλλαγή των ακροφυσίων.

##

Στη βαθμίδα ψύξης μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του αέρα σε 10 βήματα μεταξύ 150 και 300 l/min. Στη βαθμίδα εργασίας μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του αέρα σε 10 βήματα μεταξύ 150 και 500 l/min.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένους συνδυασμούς ποσότητας αέρα/θερμοκρασίας βλέπε Αποθήκευση συνδυασμών ποσότητας αέρα/θερμοκρασίας (GHG 23-66).

Η ρυθμισμένη ποσότητα του αέρα εμφανίζεται με τα δέκα τμήματα δοκού (9) στο κάτω περιθώριο της οθόνης.

Βαθμίδα | Θέση του διακόπτη | l/min | °C
--- | --- | --- | ---
Βαθμίδα ψύξης |  | 150–300 | 50–100A)
Βαθμίδα εργασίας |  | 150–500 | 50–650

A)

  Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ανάλογα με την επιλεγμένη ροή του αέρα αυτόματα στην περιοχή από 50−100 °C.

Για να ρυθμίσετε την ποσότητα του αέρα, πατήστε πρώτα το πλήκτρο του ανεμιστήρα (10). Το σύμβολο του ανεμιστήρα (8) στην οθόνη αναβοσβήνει. Τώρα με το πλήκτρο (12) μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του αέρα.

Για να αυξήσετε την ποσότητα του αέρα, πατήστε στο πλήκτρο (12) το +, για να μειώσετε την ποσότητα του αέρα, πατήστε το –.

Όταν θέλετε με το πλήκτρο (12) να ρυθμίσετε ξανά τη θερμοκρασία, πατήστε εκ νέου το πλήκτρο του ανεμιστήρα (10). Το σύμβολο του ανεμιστήρα (8) στην οθόνη δεν αναβοσβήνει πλέον.

Όταν αλλάξετε από τη βαθμίδα ψύξης στη βαθμίδα εργασίας, ρυθμίζεται ο τελευταίος χρησιμοποιημένος στη βαθμίδα εργασίας συνδυασμός ποσότητας αέρα/θερμοκρασίας.

Ελαττώστε την ποσότητα του αέρα π.χ. τότε, όταν το περιβάλλον ενός επεξεργαζόμενου κομματιού δεν πρέπει να θερμανθεί υπερβολικά ή όταν ένα ελαφρύ επεξεργαζόμενο κομμάτι θα μπορούσε να μετατοπιστεί από το ρεύμα του αέρα.

##

Στη βαθμίδα ψύξης ρυθμίζεται η θερμοκρασία αυτόματα ανάμεσα 50 °C και 100 °C. Στη βαθμίδα εργασίας μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 50 °C και 650 °C.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένους συνδυασμούς ποσότητας αέρα/θερμοκρασίας βλέπε Αποθήκευση συνδυασμών ποσότητας αέρα/θερμοκρασίας (GHG 23-66).

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη (13).

Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε στο πλήκτρο (12) το +, για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το –.

Το σύντομο πάτημα του πλήκτρου (12) αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία κατά 10 °C. Το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία συνεχώς κατά 10 °C, ώσπου να αφεθεί το πλήκτρο ελεύθερο ή να επιτευχθεί η μέγιστη ή η ελάχιστη θερμοκρασία.

Η ρυθμισμένη ονομαστική θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα. Μέχρι να επιτευχθεί η ονομαστική θερμοκρασία, εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία στην έξοδο του ακροφυσίου και η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας (6) αναβοσβήνει. Όταν επιτευχθεί η ονομαστική θερμοκρασία, δεν αναβοσβήνει πλέον η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας.

- Όταν μειώσετε τη θερμοκρασία, χρειάζεται λίγος χρόνος, ώσπου να κρυώσει το πιστόλι θερμού αέρα.

Η βαθμίδα ψύξης είναι κατάλληλη για την ψύξη ενός ζεστού επεξεργαζόμενου κομματιού ή για το στέγνωμα μπογιάς. Είναι επίσης κατάλληλη, για την ψύξη του πιστολιού θερμού αέρα πριν την εναπόθεση ή πριν την αλλαγή των ακροφυσίων.

##

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 4 συνδυασμούς ποσότητας αέρα/θερμοκρασίας ή να επιλέξετε από 4 αποθηκευμένους από το εργοστάσιο συνδυασμούς.

Γι’ αυτό πρέπει ο διακόπτης On/Off (4) να βρίσκεται στη βαθμίδα εργασίας.

Ρυθμίσεις κατασκευαστή
Θέση αποθήκευσης | °C | l/min | Χρήση
--- | --- | --- | ---
1 | 250 | 350 | Διαμόρφωση πλαστικών σωλήνων
2 | 350 | 400 | Συγκόλληση πλαστικών
3 | 450 | 500 | Αφαίρεση βερνικιού
4 | 550 | 400 | Κασσιτεροκόλληση

Για να επιλέξετε έναν συνδυασμό, πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης (11) τόσες φορές, ώσπου να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός στην ένδειξη (5).

Αποθήκευση δικού σας συνδυασμού:

- Πατώντας το πλήκτρο αποθήκευσης (11), επιλέξτε την επιθυμητή θέση αποθήκευσης.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και ποσότητα του αέρα. Η θέση αποθήκευσης (5) αναβοσβήνει, για να δείξει, ότι ο αποθηκευμένος συνδυασμός έχει αλλάξει.
- Πατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης (11) και κρατήστε το πατημένο. Η θέση αποθήκευσης (5) αναβοσβήνει περίπου για 2 δευτερόλεπτα. Μόλις ανάβει συνεχώς, ο νέος συνδυασμό είναι αποθηκευμένος.