# Date tehnice

Suflantă cu aer cald | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Putere nominală | W | 2000 | 2100 (2300A))
Debit de aer | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatură la ieşirea duzeiB) | °C | 50–630 | 50–650
Precizie de măsurare a temperaturii
la ieşirea duzei |  | ±10% | ±10%
pe afişaj |  | ±5% | ±5%
Afişajul temperaturii de funcţionareC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Temperatură ambiantă maximă admisă în timpul funcţionării | °C | +40 | +40
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Clasa de protecţie |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  putere absorbită maximă posibilă

B)

  la o temperatură ambiantă de 20 °C

C)

  În afara limitelor temperaturii de lucru, afişajul poate deveni negru.

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.