# إرشادات العمل

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی منفاخ الهواء الساخن.

إرشاد: لا تقترب بافوهة (1) كثيرا من قطعة الشغل المرغوب معالجتها. قد يؤدي تكدس الهواء الناتج إلی فرط سخونة منفاخ الهواء الساخن.

## فك واقية الحرارة

عند العمل في الأماكن شديدة الضيق يمكنك خلع واقي الحرارة (2) عن طريق إدارته.

- انتبه عند التعامل مع الفوهة الساخنة يزداد خطر الاحتراق عند العمل بلا واقية الحرارة.

لغرض خلع وتركيب واقية الحرارة (2) قم بإطفاء منفاخ الهواء الساخن واتركه حتى يبرد.

يمكنك أيضًا أن تدير منفاخ الهواء الساخن لفترة قصيرة بأدنی درجة حرارة يمكن ضبطها لكي تقوم بتبريده بسرعة.

## ركن منفاخ الهواء الساخن

اركن منفاخ الهواء الساخن علی سطح التركين (3)، من أجل تبريده أو من أجل تسهيل العمل بواسطة اليدين الاثنتين.

- مارس العمل بواسطة منفاخ الهواء الساخن بعد ركنه بحرص شديد! قد تعرض نفسك لحروق من خلال المنفث الساخن أو تيار الهواء الساخن.

ضع منفاخ الهواء الساخن على سطح مستوي وثابت. وتأكد من عدم وجود إمكانية لسقوطه. قم بتأمين وإبعاد الكابل عن نطاق عمل منفاخ الهواء الساخن حتى لا يتسبب في سقوطه أو جره لأسفل.

اطفئ منفاخ الهواء الساخن في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة وانزع القابس الكهربائي.