# Tehnički podaci

Ventilaciona grejalica | GHG 20-63 | GHG 23-66
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 BA6 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 BA6 3..‎‎‎‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2000 | 2100 (2300A))
Količina vazduha | l/min | 150/150–300/300–500 | 150–300/150–500
Temperatura na izlazu mlazniceB) | °C | 50–630 | 50–650
Preciznost merenja temperature
Na izlazu mlaznice |  | ±10 % | ±10 %
Na pokazivaču |  | ±5 % | ±5 %
Radna temperatura, displejC) | °C | 0 … +50 | 0 … +50
Maks. dozvoljena temperatura okruženja tokom rada | °C | +40 | +40
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,65 | 0,67
Klasa zaštite |  | /Ⅱ | /Ⅱ

A)

  maksimalno moguće opterećenje

B)

  pri temperaturi okoline od 20 °C

C)

  Izvan radne temperature može displej da bude crn.

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.