# Θέση σε λειτουργία

- Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με τα στοιχεία πάνω στην πινακίδα τύπου της συσκευής θερμού αέρα.

##

Οι μεταλλικές εξωτερικές επιφάνειες από το εργοστάσιο είναι προστατευμένες από τη διάβρωση με μια επίστρωση. Αυτή η προστατευτική επίστρωση εξατμίζεται κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Στο πιστόλι θερμού αέρα λόγω της διαδικασίας κατασκευής μπορεί να εμφανιστεί αλλαγή του χρώματος στο ακροφύσιο (3). Εδώ δεν πρόκειται για ζημιά, η λειτουργία του πιστολιού θερμού αέρα δεν επηρεάζεται.

##

Σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (2) προς τα πάνω.

##

Σπρώξτε τον διακόπτη On/Off (2) προς τα κάτω στη θέση 0.

- Μετά από εργασίες μεγάλης διάρκειας με υψηλή θερμοκρασία αφήστε το πιστόλι θερμού αέρα να κρυώσει πριν την απενεργοποίηση. Γι’ αυτό, αφήστε το, να λειτουργήσει για λίγο χρόνο με τη χαμηλότερη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.

##

Με τον διακόπτη On/Off (2) μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του αέρα στις δύο βαθμίδες εργασίας:

Βαθμίδα εργασίας | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Ελαττώστε την ποσότητα του αέρα π.χ. τότε, όταν το περιβάλλον ενός επεξεργαζόμενου κομματιού δεν πρέπει να θερμανθεί υπερβολικά ή όταν ένα ελαφρύ επεξεργαζόμενο κομμάτι θα μπορούσε να μετατοπιστεί από το ρεύμα του αέρα.

##

Με τον τροχίσκο ρύθμισης (5) μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ρεύματος του αέρα.

Οι σημαδεμένες θέσεις στον τροχό ρύθμισης αντιστοιχούν στις εξής περιοχές θερμο‌κρασίας:

Θέση τροχού ρύθμισης | Θερμοκρασία σε °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Η θέση του τροχίσκου ρύθμισης 1 είναι κατάλληλη για την ψύξη ενός ζεστού επεξεργαζόμενου κομματιού ή για το στέγνωμα μπογιάς. Είναι επίσης κατάλληλη, για την ψύξη του πιστολιού θερμού αέρα πριν την εναπόθεση ή πριν την αλλαγή των ακροφυσίων.