# Dados técnicos

Soprador de ar quente | GHG 20‑60
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Potência nominal absorvida | W | 2000
Caudal de ar | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatura na entrada do bicoA) | °C | 50–630
Precisão de medição da temperatura |  | ±10 %
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Classe de proteção |  | /Ⅱ

A)

  a 20 °C de temperatura ambiente

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.