# Technische gegevens

Heteluchtpistool | GHG 20‑60
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000
Luchtvolume | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatuur bij uitgang mondstukA) | °C | 50–630
Temperatuur-meetnauwkeurigheid |  | ±10 %
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Isolatieklasse |  | /Ⅱ

A)

  bij een omgevingstemperatuur van 20 °C

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.