# Primeri dela (glejte slike A–G)

Slike delovnih primerov se nahajajo na grafičnih straneh.

Razdalja med šobo in obdelovancem je odvisna od obdelovanega materiala (kovina, plastika itd.) in načina obdelave.

Optimalno temperaturo za posamezne načine uporabe lahko določite s preprostim preizkusom.

Pred začetkom dela izvedite preizkus, da se prepričate o primerni količini in temperaturi zraka. Začnite z večjo razdaljo in nižjo stopnjo moči. Razdaljo in stopnjo moči nato po potrebi prilagodite.

Če niste prepričani, kateri material obdelujete ali kako vroč zrak vpliva na material, učinek preverite na pokritem mestu.

V vseh delovnih primerih razen „Odstranjevanje laka z okenskih okvirjev“ lahko delate brez pribora. Vendar pa uporaba predlaganega orodja delo poenosta‌vi in bistveno izboljša kakovost delovnih rezul‌tatov.

Za ta fen za vroč zrak lahko uporabite vse šobe Bosch, ki so na voljo kot pribor.

- Previdno pri zamenjavi šobe! Ne dotikajte se vroče šobe. Počakajte, da se fen za vroč zrak ohladi in pri zamenjavi nosite zaščit‌ne rokavice. Na vroči šobi puhalnika se lahko opečete.

Za hitrejše ohlajanje lahko fen za vroč zrak kratko pustite delovati pri najnižji nastavljeni temperaturi.

##

Namestite ploščato šobo (6). Lak na hitro zmehčajte z vročim zrakom in ga postrgajte s čisto lopatico. Dolgo segrevanje zažge lak in oteži njegovo odstranjevanje.

Številna lepila se zaradi vročine zmehčajo. Če je lepilo segreto, lahko odlepite predmete ali odstranite prekomerno količino lepila.

##

- Obvezno uporabite šobo z zaščito stekla (7). Obstaja nevarnost, da steklo poči.

Na profiliranih ploskvah lahko lak odluščite s pri‌merno lopatico in ga nato odstranite z mehko ščetko.

##

- Pred segrevanjem preverite, če gre v resnici za vodovodno cev. Vodovodne cevi se od zunaj pogosto ne razlikujejo od plinskih. Se‌gre‌va‌nje plinskih cevi v nobenem primeru ni dovoljeno.

Namestite kotno šobo (8). Zamrzla mesta segrejete vedno v smeri od odvoda do dovoda.

Še posebno previdno segrevajte plastične cevi in spoje med kosi cevi, ker se lahko poškodujejo.

##

Namestite reflektorsko šobo (9). Plastične cevi napolnite s peskom in jih na obeh straneh zaprite, da preprečite upogibanje cevi. Cev previdno in enakomerno segrejte z vzdolžnim premikanjem levo in desno.

##

Namestite reducirno šobo (12) in varilski čevelj (11). Obdelovanca, ki ju boste varili, in varilna žica (10) morajo biti iz enakega materiala (na primer PVC). Šiv mora biti čist in nemasten.

Previdno segrevajte šiv, dokler ne postane mehak. Upoštevajte dejstvo, da je temperaturni razpon med mehkim in tekočim stanjem plastike zelo majhen.

Približajte varilno žico (10) in počakajte, da uteče v režo in da nastane enakomerna nabreklina.

##

Za točkovno varjenje namestite reducirno šobo (12), za spajkanje cevi pa namestite reflektorsko šobo (9).

V kolikor uporabljate lot brez talila, na mesto lo‌tanja namestite mazivo ali pasto za lotanje. Segrejte mesto varjenja in dodajte spoj. Lot se mora staliti s temperaturo obdelovanca.
Po potrebi morate po ohladitvi zlotanega mesta odstraniti talilo.

##

Namestite reflektorsko šobo (9). Izberite krčljivo cev (13) s premerom, ki ustreza obdelovancu. Krčljivo cev enakomerno segrevajte, dokler se tesno ne prilega obdelovancu.