# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z da‌nymi na tabliczce znamionowej opalarki.

##

Powierzchnie metalowe są fabrycznie zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Powłoka ta odparowuje podczas pierwszego uruchomienia narzędzia.

W procesie produkcji może dojść do powstania przebarwień na dyszy (3) opalarki. Nie chodzi w tym przypadku o uszkodzenie, a funkcjonowanie opalarki nie jest w żaden sposób ograniczone.

##

Przesunąć włącznik/wyłącznik i regulator mocy (2) do góry.

##

Przesunąć włącznik/wyłącznik i regulator mocy (2) na dół, w pozycję 0.

- Po dłuższym użytkowaniu opalarki z zastosowaniem wysokich temperatur należy je przed wyłączeniem ochłodzić. W tym celu należy je na krótko uruchomić, ustawiając najniższą możliwą temperaturę.

##

Za pomocą włącznika/wyłącznika (2) można regulować wydatek powietrza w obu stopniach roboczych:

Stopień roboczy | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Wydatek powietrza należy zmniejszać np. wtedy, gdy otoczenie, w którym znajduje się przedmiot obrabiany, nie powinno być zbytnio nagrzewane lub gdy przedmiot obrabiany jest lekki i strumień powietrza mógłby go przesunąć.

##

Za pomocą pokrętła (5) można regulować temperaturę strumienia powietrza.

Zaznaczone pozycje odpowiadają następującym zakresom temperatur:

Pozycja pokrętła | Temperatura w °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Pozycja pokrętła 1 jest przeznaczona do chłodzenia rozgrzanego obrabianego elementu lub do suszenia farb. Może być również stosowany do chłodzenia opalarki przed jej odstawieniem lub przed wymianą dyszy.