# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sul termosoffiatore, estrarre la spina di rete dalla presa di corrente.

- Mantenere puliti il termosoffiatore e le feritoie d’aerazione, per lavorare correttamente e in sicurezza.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa dovrà essere eseguita da Bosch oppure da un centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.