# Указания по технике безопасности

Прочтите все указания и инструкции по тех‌нике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

- Эта горячая воздуховка не предназначена для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться этой горячей воздуховкой детям в возрасте 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или если они прошли инструктаж на предмет надежного использования горячей воздуховки и понимают, какие опасности исходят от нее. В противном случае существует опасность неправильного использования и получения травм.

- Присматривайте за детьми во время пользования, при выполнении очистки и техобслуживания. При этом следите за тем, чтобы дети не играли техническим феном.

- Осторожно обращайтесь с этим техническим феном. Технический фен сильно нагревается, что приводит к повышенной опасности пожара и взрыва.

- Будьте особенно осторожны при работах вблизи горючих материалов. Горячий поток воздуха или горячее сопло могут поджечь пыль или газы.

- Не работайте с техническим феном во взрывоопасной среде.

- Не направляйте горячий поток воздуха на одно и то же место в течение продолжительного времени. Легковоспламеняющиеся газы могут возникать, напр., при обработке пластмасс, красок, лаков и тому подобных материалов.

- Учтите, что тепло может поступить к накрытым горючим материалам и воспламенить их.

- После применения положите технический фен в надежное место и дайте ему полностью остыть на опорных поверхностях, прежде чем упаковывать его на хранение. Горячее сопло может причинить ущерб.

- Не оставляйте включенный технический фен без присмотра.

- Храните технический фен в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться техническим феном лицам, которые не знают, как обращаться с инструментом, или не читали настоящих инструкций. Технический фен представляет опасность в руках неопытных лиц.

- Берегите технический фен от воздействия дождя и сырости. Проникновение воды в технический фен повышает риск пора‌жения электрическим током.

- Не разрешается использовать сетевой кабель не по назначению, например, для транс‌пор‌тировки или подвешивания ‌‌‌технического фена, а также для вытягивания вилки из розетки. Не допускайте воздействия высокой температуры и попадания масла на сетевой шнур. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.

- Всегда используйте защитные очки. Защитные очки снижают риск получения травм.

- Извлекайте вилку из розетки, прежде чем проводить настройку инструмента, заменять принадлежности или откладывать технический фен в сторону. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение технического фена.

- Каждый раз перед началом работы проверяйте технический фен, сетевой кабель и вилку. Не используйте технический фен при обнаружении повреждений. Не вскрывайте технический фен самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Поврежденные технические фены, сетевой кабель и вилка повышают риск поражения электрическим током.

Хорошо проветривайте рабочее место. Возникающие в процессе работы газы и пары часто являются вредными для здоровья.

- Носите защитные перчатки и не касайтесь горячего сопла. Существует опасность ожога.

- Не направляйте горячий поток воздуха на людей или животных.

- Не применяйте технический фен в качестве фена для волос. Температура исходящего потока воздуха значительно выше, чем у фена для волос.

- Следите за тем, чтобы в технический фен не попадали инородные тела.

- Расстояние от сопла до обрабатываемой детали зависит от обрабатываемого материала (металл, пластмасса и т.д.) и предусматриваемого типа обработки. Всегда сначала проводите тест на предмет количества воздуха и температуры.

- Если невозможно избежать применения технического фена в сыром помещении, подключайте инструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

- Не работайте с техническим феном с поврежденным сетевым кабелем. Не касайтесь поврежденного сетевого кабеля, отсоедините вилку от штепсельной розетки, если шнур был поврежден во время работы. Поврежденный шнур повышает риск поражения электричеством.