# Colocação em ‌funcionamento

- Observe a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com a que consta na chapa de identificação do soprador de ar quente.

##

As superfícies de metal vêm protegidas de fábrica com um revestimento contra corrosão. Este revestimento de proteção desaparece na primeira colocação em funcionamento.

Devido ao processo de fabrico, o soprador de ar quente pode apresentar descolorações no bico (3). Não se trata de danos, a função do soprador de ar quente não fica limitada.

##

Desloque o interruptor de ligar/desligar (2) para cima.

##

Desloque o interruptor de ligar/desligar (2) para baixo para a posição 0.

- Após um longo período de tempo a trabalhar com uma elevada temperatura, deixe o soprador de ar quente arrefecer antes de o desligar. Para tal, deixe-a funcionar com a temperatura mais baixa ajustável.

##

Com o interruptor de ligar/desligar (2) pode regular o caudal de ar nos dois níveis de trabalho:

Nível de trabalho | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Reduza o caudal de ar, p.ex. se o ambiente circundante de uma peça não deve ser demasiado aquecido ou se uma peça muito leve puder ser deslocada pelo fluxo de ar.

##

Com a roda de ajuste (5) pode regular a temperatura do fluxo de ar.

As posições marcadas na roda de ajuste correspondem às seguintes faixas de temperatura:

Posição da roda de ajuste | Temperatura em °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

A posição da roda de ajuste 1 é apropriada para o arrefecimento de uma peça aquecida ou para a secagem de tinta. Também é adequada para arrefecer o soprador de ar quente antes de o depositar ou substituir os bicos de encaixe.