# Technische Daten

Heißluftgebläse | GHG 20‑60
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nennaufnahmeleistung | W | 2000
Luftmenge | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatur am DüsenausgangA) | °C | 50–630
Temperatur-Messgenauigkeit |  | ±10 %
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Schutzklasse |  | /Ⅱ

A)

  bei 20 °C Umgebungstemperatur

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.