# البيانات الفنية

منفاخ الهواء الساخن | GHG 20‑60
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000
كمية الهواء | لتر/دقيقة لتر/دقيقة | 150–300 300–500
درجة حرارة فتحة المنفثA) | °م | 50–630‏
دقة قياس درجة الحرارة |  | ‎±‏10 %
الوزن حسب EPTA‎‑Procedure 01:2014‏ | كجم | 0,55
فئة الحماية |  | /Ⅱ

A)

  عند درجة حرارة محيطة 20 °م

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.