# Caractéristiques techniques

Décapeur thermique | GHG 20‑60
--- | ---
Référence |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 000
Débit d’air | l/min l/min | 150–300 300–500
Température à l’extrémité de la buseA) | °C | 50–630
Précision de mesure de la température |  | ±10 %
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Indice de protection |  | /Ⅱ

A)

  à une température ambiante de 20 °C

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur les versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.