# 제품 사양

열풍기 | GHG 20‑60
--- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
소비 전력 | W | 2000
공기량 | l/min l/min | 150–300 300–500
노즐 출력부 온도A) | °C | 50–630
온도 측정 정밀도 |  | ±10 %
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 0.55
보호 등급 |  | /Ⅱ

A)

  주변 온도 20 °C에서

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.