# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare cu energie electrică! Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu specificaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului cu aer cald.

##

La ieşirea din fabrică, suprafeţele metalice sunt protejate împotriva coroziunii cu un strat de acoperire. Acest strat protector se evaporă la prima punere în funcţiune.

Datorită procesului de fabricaţie, suflanta cu aer cald poate prezenta decolorări pe duză (3). În acest caz nu este vorba de deteriorări, iar funcţionarea suflantei cu aer cald nu este afectată.

##

Împingeţi în sus comutatorul de pornire/oprire (2).

##

Împingeţi în jos comutatorul de pornire/oprire (2), în poziţia 0.

- După lucrul mai îndelungat la o temperatură înaltă, înainte de deconectare, lasă suflanta cu aer cald să se răcească. În acest scop, lăsaţi-o să funcţioneze pentru scurt timp cu valoarea cea mai scăzută de reglaj a temperaturii.

##

Cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire (2) puteţi regla debitul de aer pentru ambele trepte de lucru:

Treaptă de lucru | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Reduceţi debitul de aer, de exemplu, atunci când mediul din jurul unei piese de prelucrat nu trebuie să se supraîncălzească sau când curentul de aer ar putea destabiliza o piesă de prelucrat uşoară.

##

Cu ajutorul rozetei de reglare (5) puteţi regla temperatura curentului de aer.

Poziţiile marcate ale rozetei de reglare corespund următoarelor intervale de temperatură:

Poziţia rozetei de reglare | Temperatura în °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Poziţia 1 a rozetei de reglare este adecvată pentru răcirea unei piese de prelucrat încălzite sau pentru uscarea vopselei. Aceasta este, de asemenea, adecvată pentru răcirea suflantei cu aer cald înainte de a o depozita sau înainte de a înlocui duzele.