# Första användningen

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på varmluftspistolens typskylt.

##

Metallytorna har från fabriken försetts med en beläggning som skyddar mot rost. Denna skyddsbeläggning förångas vid första användningen.

På grund av tillverkningen kan varmluftspistolen ha missfärgningar på munstycket (3). Detta är inte skador som påverkar varmluftspistolens funktion.

##

Skjut på-/av-strömbrytaren (2) uppåt.

##

Skjut på-/av-strömbrytaren (2) neråt i läge 0.

- När varmluftspistolen har arbetat en längre tid med hög temperatur måste du låta det svalna före avstängning. Låt det gå en kort stund på lägsta inställningsbara temperatur.

##

Med på-/av-strömbrytaren (2) kan du ställ in luftmängden i de två arbetsstegen:

Arbetssteg | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Minska luftmängden t. ex. om arbetsstyckets omgivning inte får upphettas eller om risk finns för att luftströmmen förskjuter arbetsstycket.

##

Med ställratten (5) kan du reglera luftströmmens temperatur.

De utmärkta ställrattslägena motsvarar följande temperaturområden:

Ställrattsläge | Temperatur i °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Ställrattsläge 1 är avsedd för att kyla ett hett arbetsstycke eller för att torka färg. Det är också lämpligt för att kyla varmluftspistolen innan den stängs av eller inför byte av påsatsmunstycke.