# Ekspluatācijas sākšana

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz karstā gaisa pūtēja marķējuma plāksnītes.

##

Rūpnīcā metāla virsmas ir pārklātas ar korozijas aizsargkārtu. Šī aizsargkārta iztvaiko pirmajā palaišanas reizē.

Ražošanas procesā karstā gaisa pūtējs var sprauslas (3) krāsu izmaiņas. Tie nav bojājumi un neietekmē karstā gaisa pūtēja darbību.

##

Pārvietojiet ieslēdzēju (2) augšup.

##

Pārvietojiet ieslēdzēju (2) lejup stāvoklī 0.

- Pēc karstā gaisa pūtēja ilgstošas darbināšanas augstā temperatūrā, pirms izslēgšanas ļaujiet tam atdzist. Šim nolūkam ļaujiet elektroinstrumentam neilgu laiku darboties pie zemākās iestatāmās temperatūras vērtības.

##

Ar ieslēdzēju/izslēdzēju (2) var regulēt gaisa plūsmu abos darba posmos:

Darba posms | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Samaziniet gaisa plūsmu, ja jānovērš apstrādājamajam priekšmetam tuvu esošu virsmu pārkaršana vai viegla priekšmeta pārvietošanās, uz to iedarbojoties pārāk stiprai gaisa plūsmai.

##

Ar pirkstratu (5) var regulēt gaisa plūsmas temperatūru.

Pirkstrata stāvokļiem atbilst šādas temperatūras vērtības:

Pirkstrata stāvoklis | Temperatūra, °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Pirkstrata stāvoklis 1 ir piemērots sakarsušu priekšmetu atdzesēšanai vai krāsojuma žāvēšanai. To var arī izmantot, lai atdzesētu karstā gaisa pūtēju pirms novietošanas uzglabāšanai vai sprauslu maiņas.