# Техникалық мәліметтер

Ыстық ауа құбыры | GHG 20‑60
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000
Ауа көлемі | л/мин л/мин | 150–300 300–500
Саптама шығысындағы температураA) | °C | 50–630
Температураны өлшеу дәлдігі |  | ±10%
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 0,55
Қорғаныс класы |  | /Ⅱ

A)

  20°C қоршаған орта температурасында

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.