# Onderhoud en reiniging

- Trek vóór alle werkzaamheden aan het heteluchtpistool de stekker uit het stopcontact.

- Houd het heteluchtpistool en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van Bosch worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.