# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

- Trek vóór alle werkzaamheden aan het heteluchtpistool de stekker uit het stopcontact.

Aanwijzing: Breng het mondstuk (3) niet te dicht in de buurt van het te bewerken werkstuk. De luchtstuwing die dan ontstaat, kan leiden tot oververhitting van het heteluchtpistool.

## Warmtebescherming verwijderen

Voor werken op zeer krappe plekken kunt u de warmtebescherming (4) door te draaien verwijderen.

- Voorzichtig met het hete mondstuk! Bij werkzaamheden zonder warmtebescherming bestaat een verhoogd verbrandingsgevaar.

Voor het verwijderen of aanbrengen van de warmtebescherming (4) schakelt u het heteluchtpistool uit en laat het afkoelen.

Voor sneller afkoelen kunt u het heteluchtpistool ook kort met de laagst instelbare temperatuur laten lopen.

## Heteluchtpistool neerzetten

Zet het heteluchtpistool op de steunvlakken (1) neer om het te laten afkoelen of om beide handen vrij te hebben om te werken.

- Werk zeer voorzichtig met het neergezette heteluchtpistool! U kunt zich verbranden aan het hete mondstuk of aan de hete luchtstroom.

Zet het heteluchtpistool op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat het niet kan omvallen. Zet het snoer buiten uw werkzone zodanig vast dat dit het heteluchtpistool niet kan omgooien of omlaag kan trekken.

Schakel het heteluchtpistool uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gebruikt.