# Вказівки щодо роботи

- Перед будь-якими маніпуляціями із термоповітродувкою витягніть штепсель з розетки.

Вказівка: не тримайте сопло (3) занадто близько до оброблюваної деталі. Натиск гарячого повітря може привести до перегріву термоповітродувки.

## Зняття захисту від температури

Для робіт у дуже вузьких місцях захист від температури (4) можна повернути і зняти.

- Обережно! Гаряче сопло! При роботах без захисту від температури існує збільшена небезпека опіку.

Щоб зняти або встановити термозахист (4), вимкніть термоповітродувку і дайте їй охолонути.

Для швидшого охолодження можна також ненадовго запустити термоповітродувку за мінімальної температури, яку можна встановити.

## Вимкнення термоповітродувки

Поставте термоповітродувку на опорну плиту (1), щоб дати їй охолонути або щоб звільнити обидві руки для роботи.

- Працюйте особливо обережно з вимкненою термоповітродувкою! Гарячим соплом або гарячим потоком повітря можна обпектися.

Розташуйте термоповітродувку на рівній стійкій поверхні. Переконайтеся, що вона не може перекинутися. Закріпіть кабель поза робочою зоною, щоб термоповітродувка не могла його перекинути або потягнути.

Якщо термоповітродувка не використовується протягом тривалого часу, вимкніть її та витягніть мережевий штекер.