# Tehnični podatki

Fen za vroč zrak | GHG 20‑60
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nazivna moč | W | 2000
Zračni pretok | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatura na izhodu šobeA) | °C | 50–630
Natančnost merjenja temperature |  | ±10 %
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Razred zaščite |  | /Ⅱ

A)

  pri temperaturi okolice 20 °C

Navedbe veljajo za nazivno napetost [U] 230 V. Pri drugih napetostih in izvedbah, specifičnih za posamezne države, se lahko te navedbe razlikujejo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.