# Tekniske data

Varmluftpistol | GHG 20‑60
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nominel optagen effekt | W | 2000
Luftmængde | l/min l/min | 150−300 300−500
Temperatur ved dyseudgangenA) | °C | 50−630
Temperatur-målenøjagtighed |  | ±10 %
Vægt iht. EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Kapslingsklasse |  | /Ⅱ

A)

  ved 20 °C omgivelsestemperatur

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.