# Технічні характеристики

Гаряча повітродувка | GHG 20‑60
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2000
Потік повітря | л/хвил. л/хвил. | 150–300 300–500
Температура на виході із соплаA) | °C | 50–630
Точність вимірювання температури |  | ±10 %
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 0,55
Клас захисту |  | /Ⅱ

A)

  За температура навколишнього середовища 20 °C

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.