# Technické údaje

Teplovzdušná pištoľ | GHG 20‑60
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Menovitý príkon | W | 2 000
Prietok vzduchu | l/min l/min | 150–300 300–500
Teplota na výstupe dýzyA) | °C | 50–630
Presnosť merania teploty |  | ±10 %
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Trieda ochrany |  | /Ⅱ

A)

  pri teplote okolitého prostredia 20 °C

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.