# Instrucciones para la ‌operación

- Antes de cualquier manipulación en el soplador de aire caliente extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.

Indicación: No acerque demasiado la boquilla (3) a la pieza de trabajo a mecanizar. El estancamiento de aire resultante puede llegar a sobrecalentar el soplador de aire caliente.

## Desmontaje de la protección térmica

Para los trabajos en lugares muy estrechos se puede quitar la protección térmica (4) girándola.

- ¡Cuidado con la boquilla caliente! Al trabajar sin la protección térmica existe un mayor peligro de quemadura.

Para quitar o colocar la protección térmica (4) desconecte el soplador de aire caliente y déjelo que se enfríe.

Para que se enfríe más rápidamente, puede dejar funcionar brevemente el soplador de aire caliente ajustando la temperatura mínima posible.

## Parar el soplador de aire caliente

Coloque el soplador de aire caliente sobre las superficies portaobjetos (1), para permitir que se enfríe o para tener ambas manos libres para trabajar.

- ¡Tenga especial cuidado con el soplador de aire caliente depositado! Podría quemarse con la boquilla o el aire caliente expulsado.

Coloque el soplador de aire caliente en una superficie plana y estable. Asegúrese de que no pueda volcarse. Asegure el cable fuera de su área de trabajo para que no pueda dar vuelta o tirar hacia abajo el soplador de aire caliente.

En caso de no utilizar el soplador de aire caliente durante un tiempo prolongado, desconéctelo y extraiga el enchufe de red.