# Tekniska data

Varmluftsblås | GHG 20‑60
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Nominell ingångseffekt | W | 2000
Luftmängd | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatur vid munstycksutgångenA) | °C | 50–630
Temperatur-mätnoggrannhet |  | ±10 %
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Skyddsklass |  | /Ⅱ

A)

  vid 20 °C omgivningstemperatur

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.