# Pracovní pokyny

- Před každou prací na horkovzdušné pistoli vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Upozornění: Nedávejte trysku (3) příliš blízko obrobku. Vzniklé nahromadění vzduchu může vést k přehřátí horkovzdušné pistole.

## Sejmutí tepelného chrániče

Pro práce na obzvláště úzkých místech můžete tepelný chránič (4) otočením sejmout.

- Pozor na horkou trysku! Při pracích bez tepelného chrániče hrozí zvýšené nebezpečí popálení.

Před snímáním, resp. nasazováním tepelného chrániče (4) horkovzdušnou pistoli vypněte a nechte ji vychladnout.

Pro rychlejší vychladnutí můžete též horkovzdušnou pistoli nechat krátce běžet s nejnižší nastavitelnou teplotou.

## Odstavení horkovzdušné pistole

Horkovzdušnou pistoli odstavte na odkládací plochu (1), pokud ji chcete nechat vychladnout, nebo abyste měli obě ruce volné na práci.

- S odstavenou horkovzdušnou pistolí pracujte obzvláště opatrně! Můžete se popálit o horkou trysku nebo o horký proud vzduchu.

Horkovzdušnou pistoli umístěte na rovnou, stabilní plochu. Zajistěte, aby se nemohla převrhnout. Kabel zajistěte mimo pracovní prostor, aby za něj nebylo možné horkovzdušnou pistoli převrhnout nebo stáhnout dolů.

Pokud horkovzdušnou pistoli delší dobu nepoužíváte, vypněte ji a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.