# Date tehnice

Suflantă cu aer cald | GHG 20‑60
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Putere nominală | W | 2000
Debit de aer | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatură la ieşirea duzeiA) | °C | 50–630
Precizie de măsurare a temperaturii |  | ±10%
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Clasa de protecţie |  | /Ⅱ

A)

  la o temperatură ambiantă de 20 °C

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.