# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi sıcak hava fanının tip etiketinde belirtilen verilere uygun olmalıdır.

##

Metal yüzeyler fabrika tarafında bir kaplama ile korozyona karşı korumalı hale getirilmiştir. Bu koruma katmanı ilk işletime alma sırasında buharlaşır.

Sıcak hava fanının üretim sürecinden dolayı memede (3) renk solmaları meydana gelebilir. Burada, sıcak hava fanının çalışmasını etkileyecek hasarlar söz konusu değildir.

##

Açma/kapama şalterini (2) yukarı doğru itin.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

##

Açma/kapama şalterini (2) aşağı doğru 0 konumuna itin.

- Uzun süre yüksek sıcaklıklarda çalıştıktan sonra sıcak hava fanını kapatmadan önce soğumasını bekleyin. Bu amaçla aleti ayarlanabilir en düşük sıcaklıkla kısa süre çalıştırın.

##

Açma/kapama şalteri (2) ile hava miktarını iki çalışma kademesinde ayarlayabilirsiniz:

Çalışma kademesi | l/dak | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Örneğin bir iş parçasının çevresinin çok fazla ısıtılmaması gerektiğinde veya hafif bir iş parçası hava akımı nedeniyle sürüklenecek durumdaysa hava miktarını düşürün.

##

Ayar düğmesi (5) ile hava akımının sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

İşaretli bulunan ayar düğmesi pozisyonları aşağıdaki sıcaklık aralıklarına aittir:

Ayar düğmesi pozisyonu | °C cinsinden sıcaklık
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Ayar düğmesi pozisyonu 1 ısınan bir iş parçasının soğutulmasına veya boyaların kurutulmasına uygundur. Bu kademe ayrıca sıcak hava fanını elden bırakmadan veya nozülü değiştirmeden önce aleti soğutmaya da uygundur.