# Instructions d’utilisation

- Débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur avant toute intervention sur le décapeur thermique.

Remarque : N’approchez pas trop la buse (3) de la pièce à travailler. L’air chaud qui s’accumule risque de provoquer une surchauffe du décapeur thermique.

## Retrait de la protection thermique

Pour travailler dans des endroits particulièrement exigus, il est possible de retirer la protection thermique (4) en la tournant.

- Attention à la buse chaude ! Il y a risque élevé de brûlures pendant les travaux sans protection thermique.

Pour retirer et remettre en place la protection thermique (4), arrêtez le décapeur thermique et laissez-le refroidir.

Pour que le décapeur thermique refroidisse plus rapidement, faites-le fonctionner pendant une courte durée à la plus basse température réglable.

## Pose du décapeur thermique sur une surface

Posez le décapeur thermique sur les surfaces d’appui (1) pour le laisser refroidir ou pour avoir les deux mains libres pour travailler.

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec le décapeur thermique posé sur une surface ! La buse brûlante et l’air chaud soufflé peuvent causer des brûlures.

Placez le décapeur thermique sur une surface stable et plane. Assurez-vous qu’il ne risque pas de basculer. Attachez le câble en dehors de la zone de travail pour qu’il ne puisse pas renverser le décapeur thermique ou le tirer vers le bas.

Arrêtez le décapeur thermique et débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur si vous savez qu’il ne va pas être utilisé pendant une longue durée.