# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata kuumailmapuhaltimen mallikilvessä olevia tietoja.

##

Metallipinnat on suojattu korroosiolta tehtaalla levitetyllä pinnoitteella. Tämä suojakerros höyrystyy pois, kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran.

Kuumailmapuhaltimen suuttimessa (3) saattaa olla valmistuksessa syntyneitä värjäytymiä. Ne eivät kuitenkaan ole vaurioita eivätkä heikennä kuumailmapuhaltimen toimivuutta.

##

Työnnä käynnistyskytkintä (2) ylöspäin.

##

Työnnä käynnistyskytkintä (2) alaspäin asentoon 0.

- Anna kuumailmapuhaltimen jäähtyä ennen sammuttamista, jos olet käyttänyt sitä pitkän aikaa korkealla lämpötilalla. Jäähdytys tapahtuu käyttämällä työkalua lyhyen aikaa matalimmassa lämpötila-asennossa.

##

Käynnistyskytkimellä (2) voit säätää kummankin käyttöportaan ilmamäärää:

Käyttöporras | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Vähennä ilmamäärää esimerkiksi sellaisissa töissä, joissa työkappaleen ympäristö ei saa kuumentua liikaa, tai joissa kevyt työkappale voisi siirtyä paikaltaan voimakkaan ilmavirran takia.

##

Ilmavirran lämpötilaa voi säätää säätöpyörällä (5).

Säätimen asennot vastaavat seuraavia lämpötila-alueita:

Säätimen asento | Lämpötila (°C)
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Säätöpyörän asento 1 soveltuu kuumennetun työkappaleen jäähdytykseen tai maalipinnan kuivaamiseen. Se soveltuu myös kuumailmapuhaltimen jäähdytykseen ennen moottorin sammuttamista tai käyttösuuttimien vaihtoa.