# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea de efectuarea oricăror intervenţii la suflanta cu aer cald, scoate din priză fişa de reţea.

- Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţine curate suflanta cu aer cald şi fantele de aerisire ale acesteia.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita periclitarea siguranţei în timpul utilizării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru de service autorizat pentru scule electrice Bosch.