# Navodila za delo

- Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih izvajate na fenu za vroč zrak.

Opomba: pazite, da šobe (3) ne boste preveč približali obdelovancu. Nastajajoči zastoj zraka lahko povzroči pregrevanje fena za vroč zrak.

## Odstranitev toplotne zaščite

Pri delu na posebej ozkih mestih lahko toplotno zaščito (4) snamete tako, da jo zavrtite.

- Previdno, šoba je vroča! Pri delu brez toplotne zaščite obstaja povečana nevarnost opeklin.

Pred odstranjevanjem in ponovnim nameščan‌jem toplotne zaščite (4) izklopite fen za vroč zrak in počakajte, da se ohladi.

Za hitrejše ohlajanje lahko fen za vroč zrak kratko pustite delovati pri najnižji nastavljeni temperaturi.

## Odlaganje fena za vroč zrak

Fen za vroč zrak odložite na odlagalno površino (1), da se ohladi ali da imate obe roki prosti za delo.

- Z izklopljenim fenom za vroč zrak ravnajte še posebej previdno! Na vroči šobi ali vročem zraku se lahko opečete.

Fen za vroč zrak postavite na ravno, stabilno površino. Prepričajte se, da se ne more prevrniti. Kabel pritrdite zunaj svojega delovnega območja, tako da ne more prevrniti fena za vroč zrak ali ga potegniti navzdol.

Če fena za vroč zrak dlje časa ne uporabljate, ga izklopite in izvlecite vtič.