# Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos no soprador de ar quente deverá puxar a ficha de rede da tomada.

- Manter o soprador de ar quente e as aberturas de ventilação sempre limpos, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela Bosch ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar perigos de segurança.