# Säkerhetsanvisningar

Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

- Denna varmluftsfläkt är inte avsedd att användas av barn och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskaper. Denna varmluftsfläkt får användas av barn från 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller som instruerar dem i en säker hantering av varmluftsfläkten och gör att de förstår de därmed förbundna riskerna. I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.

- Ha barn under uppsikt vid användning, rengöring och underhåll. På så sätt säkerställs att barn inte leker med varmluftsfläkten.

- Hantera varmluftsblåsen försiktigt. Varmluftsblåsen genererar kraftig värme, som leder till ökad brand- och explosionsfara.

- Var speciellt försiktig om du arbetar i närheten av brännbara material. Den heta luftströmmen resp. det heta munstycket kan antända stoft eller gaser.

- Arbeta inte med varmluftsblåsen i explosionsfarliga miljöer.

- Rikta inte den heta luftströmmen under längre tid mot ett och samma ställe. Lättantändliga gaser kan t.ex. uppstå vid bearbetningen av plaster, färger, lacker eller liknande material.

- Beakta att värme kan ledas till täckta brännbara material och antända dessa.

- Lägg ner varmluftsblåsen säkert och låt den svalna helt och hållet på avläggningsytan innan du packar ned den. Det heta munstycket kan förorsaka skador.

- Lämna inte varmluftsblåsen utan uppsikt när den är på.

- Förvara varmluftsblåsen utom räckhåll för barn när den inte används. Låt inte varmluftsblåsen användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller som inte läst dessa anvisningar. Varmluftsblåsar kan vara farliga om de används av oerfarna personer.

- Skydda varmluftsblåsen mot regn och väta. Tränger vatten in i en varmluftsblås ökar risken för elstöt.

- Missbruka inte kabeln och använd den inte för att bära eller hänga upp varmluftsblåsen och inte heller för att dra kontakten ur uttaget. Håll kabeln borta från värme eller olja. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstöt.

- Använd alltid skyddsglasögon. Skyddsglasögon minskar risken för personskador.

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du gör inställningar på apparaten, byter ut tillbehörsdelar eller lägger undan varmluftsblåsen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av varmluftsblåsen.

- Kontrollera varmluftsblåsen, kabel och kontakt innan varje användning. Använd inte varmluftsblåsen om du märker någon skada. Öppna inte varmluftsblåsen på egen hand utan låt endast specialister, som använder sig av originalreservdelar, reparera den. Skadade varmluftsblåsar, kablar och kontakter ökar risken för elstöt.

Ventilera din arbetsplats väl. Gaser och ångor, som uppstår vid arbetet är ofta hälsovådliga.

- Bär skyddshandskar och rör inte det heta munstycket. Risk för brännskador.

- Rikta inte den heta luftströmmen mot personer eller djur.

- Använd inte varmluftsblåsen som hårtork. Den utträdande luftströmmen är avsevärt hetare än hos en hårtork.

- Kontrollera att inga främmande föremål kommer in i varmluftsblåsen.

- Munstyckets avstånd till arbetsstycket beror på det material som bearbetas (metall, plast etc.) och avsedd bearbetningstyp. Gör alltid först ett test avseende luftmängd och temperatur.

- Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att undvika att använda varmluftsblåsen i fuktig miljö. Jordfelsbrytaren minskar risken för elstöt.

- Varmluftsblåsen får inte användas med defekt sladd. Berör inte en skadad nätsladd. Dra sladden ur vägguttaget om den skadats under arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.