# Техобслуживание и очистка

- До начала работ по обслуживанию и настройке технического фена отсоединяйте сетевой шнур от штепсельной розетки.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы следите за чистотой технического фена и вентиляционных щелей.

Если требуется поменять шнур, во избежание опасности обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.