# Технические данные

Технический фен | GHG 20‑60
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 2000
Поток воздуха | л/мин л/мин | 150–300 300–500
Температура на выходе соплаA) | °C | 50–630
Точность измерения температуры |  | ±10 %
Масса согласно EPTA‎‑Procedure 01:2014 | кг | 0,55
Класс защиты |  | /Ⅱ

A)

  При 20 °C

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.