# Ta i bruk

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på varmluftverktøyets typeskilt.

##

Fra fabrikken er metalloverflatene beskyttet mot korrosjon med et belegg. Dette beskyttelseslaget fordamper ved første oppstart.

Under produksjonsprosessen kan dysen (3) til varmluftpistolen bli misfarget. Dette dreier seg ikke om skader, og påvirker ikke funksjonen til varmluftpistolen.

##

Skyv på-/av-bryteren (2) oppover.

##

Skyv på-/av-bryteren (2) ned til stillingen 0.

- La varmluftpistolen avkjøles før du slår den av etter langvarig bruk med høy temperatur. Gjør dette ved å la verktøyet gå en kort stund med den laveste temperaturen som kan stilles inn.

##

Med på-/av-bryteren (2) kan du stille inn luftmengden i de to arbeidstrinnene:

Arbeidstrinn | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Reduser luftmengden f. eks. når omgivelsene rundt et emne ikke skal varmes for sterkt opp eller hvis et lett emne kan forskyves av luftstrømmen.

##

Med stillhjulet (5) kan du regulere temperaturen på luftstrømmen.

De markerte stillhjulposisjonene tilsvarer følgende temperaturområder:

Stillhjulposisjon | Temperatur i °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Stillhjulposisjon 1 passer til avkjøling av varme emner og tørking av maling. Det kan også brukes for å avkjøle varmluftpistolen før man setter det fra seg eller skifter dyse.