# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на дувалката за топол воздух.

##

Металните површини се фабрички обложени со слој против корозија. Овој заштитен слој испарува кога уредот се користи за прв пат.

Пиштолот со топол воздух може да има промена на бојата на млазницата (3) како резултат на процесот на производство. Притоа не се работи за оштетување и не се нарушува функцијата на дувалката за топол воздух.

##

Притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (2) нагоре.

##

Притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (2) надолу во позиција 0.

- По подолго работење, оставете ја дувалката за топол воздух со висока температура да се излади пред исклучување. За тоа оставете ја кратко време да работи со најниската подеслива температура.

##

Со прекинувачот за вклучување/исклучување (2) можете да ја поставите количината на воздух во двата степени на работа:

Степен на работа | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Намалете ја количината на воздухот на пр. доколку околината на делот што се обработува не треба прекумерно да се загрее или доколку треба да се помести лесен дел за обработка со помош на воздушна струја.

##

Со тркалцето за подесување (5) може да ја регулирате температурата на воздушната струја.

Обележаните позиции на тркалцето за подесување одговараат на следните граници на температура:

Позиција на тркалцето за подесување | Температура во °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Положбата на тркалото за подесување 1 е погодна за ладење на загреан дел што се обработува или за сушење на боја. Таа исто така е погодна за ладење на дувалката за топол воздух пред исклучувањето или замената на приклучните млазници.