# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici puhala vrućeg zraka.

##

Tvornički su metalne površine zaštićene antikorozivnim premazom. Taj zaštitni sloj isparava pri prvom puštanju u rad.

Na sapnici (3) puhala vrućeg zraka može doći do promjene boje kao rezultat proizvodnog procesa. Ne radi se o oštećenjima i to ne utječe na funkciju puhala vrućeg zraka.

##

Prekidač za uključivanje/isključivanje (2) pritisnite prema gore.

##

Prekidač za uključivanje/isključivanje (2) pritisnite prema dolje u položaj 0.

- Nakon duljeg rada na visokoj temperaturi prije isključivanja ostavite puhalo vrućeg zraka da se ohladi. Ostavite ga kratko vrijeme da radi na najnižoj podesivoj temperaturi.

##

Pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (2) možete namjestiti količinu zraka na druga dva stupnja rada:

Stupanj rada | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Smanjite količinu zraka npr. kada ne treba previše zagrijati okolinu izratka ili kada bi se lagani izradak mogao pomaknuti zbog strujanja zraka.

##

Kotačićem (5) možete regulirati temperaturu strujanja zraka.

Označeni položaji kotačića odgovaraju sljedećim područjima temperature:

Položaj kotačića | Temperatura u °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280–310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Položaj kotačića 1 prikladan je za hlađenje zagrijanog izratka ili za sušenje boje. Također je prikladan za hlađenje puhala vrućeg zraka prije odlaganja ili zamjene sapnica.