# Technické údaje

Horkovzdušná pistole | GHG 20‑60
--- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Jmenovitý příkon | W | 2 000
Množství vzduchu | l/min l/min | 150–300 300–500
Teplota u výstupu z tryskyA) | °C | 50–630
Přesnost měření teploty |  | ±10 %
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Třída ochrany |  | /Ⅱ

A)

  Při teplotě prostředí 20 °C

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.