# Kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge peab kuumaõhupuhuri tüübisildil olevate andmetega kokku langema.

##

Tehases on metallipinnad korrosiooni eest kaitstud kaitsekihiga. See kaitsekiht aurustub esimese käivitamise ajal.

Tootmisprotsessi tõttu võib kuumaõhupuhuri otsakul (3) esineda värvimuutusi. See ei ole kahjustus ega mõjuta kuumaõhupuhuri tööd.

##

Lükake sisse-/väljalüliti (2) üles.

##

Lükake sisse-/väljalüliti (2) alla asendisse 0.

- Laske kuumaõhupuhuril pärast pikemat kõrgel temperatuuril töötamist enne väljalülitamist maha jahtuda. Selleks laske tööriistal töötada veidi aega kõige madalamal temperatuuril, mida on võimalik välja reguleerida.

##

Sisse-/väljalülitiga (2) saate mõlema tööastme õhuhulka seada:

Tööaste | l/min | °C
--- | --- | ---
| 150–300 | 50–630
| 300–500 | 50–630

Vähendage õhukogust näiteks siis, kui töödel‌dava detaili ümbrus ei tohi minna liiga kuumaks või kui õhuvool võib kerge detaili paigast nihutada.

##

Seaderattaga (5) saate reguleerida õhuvoo temperatuuri.

Regulaatori märgistatud asendid vastavad järgmistele temperatuurivahemikele:

Regulaatori asend | Temperatuur, °C
--- | ---
1 | 50–80
2 | 130–160
3 | 210–240
4 | 280 –310
5 | 340–370
6 | 410–440
7 | 480–510
8 | 550–580
9 | 620–630

Seaderatta asend 1 sobib kuumutatud detaili jahutamiseks või värvi kuivatamiseks. Samuti sobib see kuumaõhupuhuri mahajahutamiseks enne selle käest ärapanemist või düüsi vahetamist.