# Tekniske data

Varmluftpistol | GHG 20‑60
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Opptatt effekt | W | 2000
Luftmengde | l/min l/min | 150–300 300–500
Temperatur på dyseutgangenA) | °C | 50–630
Nøyaktighet på temperaturmåling |  | ±10 %
Vekt i henhold til EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Kapslingsgrad |  | /Ⅱ

A)

  Ved 20 °C omgivelsestemperatur

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.