# Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dla dal‌‌sze‌go zastosowania.

- Opalarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy. Opalarka może być obsługiwana przez dzieci powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub osoby te zostały poinstruowane, jak należy bezpiecznie posługiwać się opalarką i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

- Podczas użytkowania, czyszczenia lub prac konserwacyjnych dzieci powinny znajdować się pod nadzorem. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły opalarką.

- Należy ostrożnie obchodzić się z opalarką. Opalarka rozgrzewa się do wysokich temperatur, co powoduje zwiększenie ryzyka pożaru lub wybuchu.

- Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy w pobliżu palnych materia‌łów. Strumień gorącego powietrza względnie gorąca dysza mogą spowodować zapłon pyłu lub gazów.

- Nie należy pracować opalarką w otoczeniu zagrożonym wybuchem.

- Nie wolno kierować strumienia gorącego po‌wietrza na to samo miejsce przez dłuższy okres czasu. Podczas obróbki np. tworzyw sztu‌cznych, farb, lakierów lub podobnych ma‌teria‌łów mogą wytworzyć się łatwopalne gazy.

- Należy liczyć się z tym, iż ciepłe powietrze może się przedostać do materiałów pal‌nych, które są niewidoczne (np. przykryte) i spo‌wodować ich zapłon.

- Po zakończeniu pracy opalarkę należy odłożyć na stabilną powierzchnię na przeznaczonych do tego celu podstawkach i zapa‌kować ją dopiero po jej całkowitym ochło‌dzeniu. Gorąca dysza może spo‌wodować szkody.

- Włączonej opalarki nie wolno pozo‌sta‌wiać bez nadzoru.

- Nieużywane opalarki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać opalarki osobom, które jej nie znają lub nie przeczytały niniejszych zaleceń. Opalarki, używane przez niedoświadczone osoby, są niebezpieczne.

- Opalarkę należy chronić przed desz‌czem i wilgocią. Przedostanie się wody do opalarki zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- Nie wolno używać przewodu do in‌nych czynności. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia lub zawieszenia opalarki. Nie wolno także wyjmować wtycz‌ki z gniaz‌da, pociągając za prze‌wód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami oraz trzymać z daleka od substancji oleistych. Uszkodzo‌ne lub splą‌tane przewody zwię‌ksza‌ją ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Należy zawsze nosić okulary ochronne. Oku‌lary ochronne zmniejszają ryzyko obrażeń.

- Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem opalarki, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu opalarki.

- Przed każdym użyciem należy skontrolować opalarkę, przewód i wtyczkę. W przypadku stwierdzenia usz‌ko‌dzeń nie wolno używać opalarki. Nie wolno samodzielnie otwierać opalarki, a jej naprawę należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Uszkodzone opalarki, przewody i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Należy dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Wytwarzające się podczas pracy gazy i opary są zazwyczaj szkodliwe dla zdrowia.

- Należy nosić rękawice ochronne i nie wolno dotykać gorącej dyszy. Istnieje nie‌bez‌pie‌czeństwo oparzenia.

- Nie wolno kierować strumienia gorącego powietrza w stronę osób i zwierząt.

- Nie wolno używać opalarki jako suszarki do włosów. Temperatura powietrza wychodzącego z elektronarzędzia jest o wiele wyższa niż temperatura powietrza suszarki.

- Należy zwrócić uwagę na to, aby do wnętrza opalarki nie przedostały się ciała obce.

- Odległość pomiędzy dyszą a obrabianym przedmiotem zależy od rodzaju obrabianego materiału (metal, tworzywo sztuczne i in.) oraz rodzaju obróbki. Zawsze należy przeprowadzić najpierw test w celu właściwego doboru siły nadmuchu i temperatury.

- Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania opalarki w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłączni‌ka ochronnego różnicowo-prądo‌wego zmniej‌sza ryzyko porażenia prądem.

- Nie wolno używać opalarki z uszko‌dzonym przewodem. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu, a jeżeli przewód został uszkodzony podczas pracy, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Uszkodzone prze‌wody zwiększają ryzyko porażenia prądem.