# Технички податоци

Дувалка за топол воздух | GHG 20‑60
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Номинална јачина | W | 2000
Количина на воздух | l/min l/min | 150–300 300–500
Температура на излезот на млазницатаA) | °C | 50–630
Точност на мерењето на температурата |  | ±10 %
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 0,55
Класа на заштита |  | /Ⅱ

A)

  при околна температура од 20 °C

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.