# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy opalarce‌‌ należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

- Utrzymywanie opalarki i szczelin wenty‌la‌cyj‌nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez‌pieczną pracę.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.