# Teknik veriler

Sıcak hava fanı | GHG 20‑60
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 BA6 4..‎‎‎‎
Giriş gücü | W | 2000
Hava miktarı | l/dak l/dak | 150–300 300–500
Meme çıkışındaki sıcaklıkA) | °C | 50–630
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti |  | ±%10
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlık | kg | 0,55
Koruma sınıfı |  | /Ⅱ

A)

  20 °C ortam sıcaklığında

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.